南通市计量检定测试所

硬度块、冲击试样采购需求清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 采购数量 | 单位 |
| 1 | 布氏硬度块 | ≤200HBW10/3000 | 1 | 个 |
| 2 | 布氏硬度块 | 500-650HBW10/3000 | 1 | 个 |
| 3 | 布氏硬度块 | 300-400HBW10/3000 | 1 | 个 |
| 4 | 布氏硬度块 | ≤125HBW10/1000 | 1 | 个 |
| 5 | 布氏硬度块 | ＞225HBW5/750 | 1 | 个 |
| 6 | 布氏硬度块 | ≤225HBW5/750 | 1 | 个 |
| 7 | 布氏硬度块 | ≤125HBW5/250 | 1 | 个 |
| 8 | 布氏硬度块 | ＞225HBW2.5/187.5 | 1 | 个 |
| 9 | 布氏硬度块 | ≤225HBW2.5/187.5 | 1 | 个 |
| 10 | 布氏硬度块 | ≤125HBW2.5/62.5 | 1 | 个 |
| 11 | 布氏硬度块 | ≤125HBS10/3000 | 1 | 个 |
| 12 | 布氏硬度块 | 125 | 1 | 个 |
| 13 | 布氏硬度块 | >225HBS10/3000 | 1 | 个 |
| 14 | 布氏硬度块 | 175-225HBS5/750 | 1 | 个 |
| 15 | 洛氏硬度块 | 80-88HRA | 1 | 个 |
| 16 | 洛氏硬度块 | 85-100HRBW | 1 | 个 |
| 17 | 洛氏硬度块 | 20-30HRC | 1 | 个 |
| 18 | 洛氏硬度块 | 35-55HRC | 1 | 个 |
| 19 | 洛氏硬度块 | 60-70HRC | 1 | 个 |
| 20 | 表面洛氏硬度块 | 89-91HR15N | 1 | 个 |
| 21 | 表面洛氏硬度块 | 74-80HR30N | 1 | 个 |
| 22 | 表面洛氏硬度块 | 32-61HR45N | 1 | 个 |
| 23 | 表面洛氏硬度块 | 88-93HR15TW | 1 | 个 |
| 24 | 表面洛氏硬度块 | 70-82HR30TW | 1 | 个 |
| 25 | 表面洛氏硬度块 | 55-72HR45TW | 1 | 个 |
| 26 | 维氏硬度块 | 175-225HV5 | 1 | 个 |
| 27 | 维氏硬度块 | 700-800HV5 | 1 | 个 |
| 28 | 维氏硬度块 | 400-600HV10 | 1 | 个 |
| 29 | 维氏硬度块 | 400-600HV30 | 1 | 个 |
| 30 | 显微硬度块 | 175-225HV0.05 | 1 | 个 |
| 31 | 显微硬度块 | 400-600HV0.1 | 1 | 个 |
| 32 | 显微硬度块 | 700-800HV0.2 | 1 | 个 |
| 33 | 显微硬度块 | 700-800HV0.5 | 1 | 个 |
| 34 | 显微硬度块 | 700-800HV1 | 1 | 个 |
| 35 | 里氏硬度块 | 790±40HLD | 1 | 个 |
| 36 | 里氏硬度块 | 630±40HLD | 1 | 个 |
| 37 | 里氏硬度块 | 530±40HLD | 1 | 个 |
| 38 | 里氏G型硬度块 | 590±40HLG | 1 | 个 |
| 39 | 里氏G型硬度块 | 500±40HLG | 1 | 个 |
| 40 | 巴氏硬度块 | 42-55HBa | 1 | 个 |
| 41 | 巴氏硬度块 | 82-88HBa | 1 | 个 |
| 42 | 韦氏硬度块 | 8-12HWA | 1 | 个 |
| 43 | 韦氏硬度块 | 15-17HWA | 1 | 个 |
| 44 | 韦氏硬度块 | 4-6HWB | 1 | 个 |
| 45 | 塑料洛氏硬度块 | 70-94HRE | 1 | 个 |
| 46 | 塑料洛氏硬度块 | 100-120HRL | 1 | 个 |
| 47 | 塑料洛氏硬度块 | 85-110HRM | 1 | 个 |
| 48 | 塑料洛氏硬度块 | 114-125HRR | 1 | 个 |
| 49 | 标准冲击试样(弧形) | <30J | 1 | 套 |
| 50 | 标准冲击试样(弧形) | 30J≤能量值<110J | 4 | 套 |
| 51 | 标准冲击试样(弧形) | 110J≤能量值<220J | 4 | 套 |
| 52 | 标准冲击试样(弧形) | ≥220] | 1 | 套 |
| 53 | 标准冲击试样(V型缺口 | <30J | 1 | 套 |
| 54 | 标准冲击试样(V型缺口 | 30J≤能量值<110J | 1 | 套 |